CCGF 402-2015《铝合金建筑型材产品质量

监督抽查实施规范》第1号修改单

6.2抽样基数

“由同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态组成一个批次被抽查产品。被抽查产品的基数不少于50根。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。”修改为“抽样基数满足抽样数量即可。”