附件2 ：

**纸质二维码质量技术要求**

纸质二维码材料是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。其面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色等种类。适合用于热转移印刷、激光打印信息等。移动式压力容器纸质二维码标签具有一定的耐温、耐光、耐腐蚀和耐潮性能；能油墨及其他材质无腐蚀；无有机溶剂，有利于环境与健康，且操作安全，较优异的印刷操作性能，可印出精美的图案，可满印，可印条状，点状及不规格图案。一般情况正常使用，一年内不会脱落或掉色。纸质二维码应粘贴在便于扫描的罐体上。

移动式压力容器纸质二维码标签技术标准：

规格：20 X 20（cm）

酸碱性：PH值=7（中性）

比重：1.02克/立方厘米

黏度：35000厘泊

保质期：12个月