附件1
[bookmark: OLE_LINK27]2026年国际能力验证样品及相关测试信息
项目1：电子电气产品的工作电压试验
每家机构发放1台模拟样品，额定输入220V～50Hz。样品均匀性和稳定性经验证合格。应采用测试标准 IEC 62368-1:2018 《Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements》。
项目2：水中硫酸盐和砷的测定
本次能力验证样品预计设计1个浓度水平，2支平行样。可采用的检测标准包括：《Water quality — Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate》（ISO 10304-1:2007）；《离子色谱法》（GB/T 5750.5—2023 4.2）；《Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry （ICP-MS） — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes》（ISO 17294-2:2023）；《电感耦合等离子体质谱法》（GB/T 5750.6—2023 9.4）；《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694—2014）等方法，也可根据其他方法进行能力验证项目申报。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK22]项目3：金属平均晶粒度的测定（截点法）
样品材质为奥氏体不锈钢，尺寸为Φ15mm×16mm，每个检验检测机构发放1块。可采用的检测标准包括：《Standard Test Methods for Determining Average Grain Size》（ASTM E112-25）、《Steels - Micrographic determination of the apparent grain size》（ISO 643:2024）和《金属平均晶粒度测定方法》（GB/T 6394—2017）。
项目4：花生油中黄曲霉毒素B1
[bookmark: OLE_LINK3]测试样品为花生油，采用棕色西林瓶包装，规格20克/瓶，每个检验检测机构发放2份样品。
黄曲霉毒素B1的测定可采用《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》（GB 5009.22-2016）、《Vegetable fats and oils—Determination of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 by immunoaffinity column clean-up and high-performance liquid chromatography》（ISO 20948:2024）、《Determination of Aflatoxins B1, B2, G1, and G2 in Olive Oil, Peanut Oil, and Sesame Oil Using Immunoaffinity Column Cleanup, Post-column Derivatization, and Liquid Chromatography with Fluorescence Detection》（AOAC Official Method 2013.05）等标准方法。
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