附件4：

大型游乐设施设计文件鉴定内容与要求

	项目类别
	编号
	鉴定项目
	鉴定要求

	1．

技术参数
	1.1
	主要技术参数
	技术性能和参数（运行速度、倾角、坡度、加速度、加速度变化值、制动时间和距离、转弯半径、起动性能等）应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	
	1.2
	环境影响
	环境条件对运转的限制，如风、雨、腐蚀、极热极冷等条件应当满足安全条件。

	２．关键部位结构
	2.1
	金属结构
	支柱、梁、框架、支撑、吊挂构件等结构应当考虑应力集中、振动、动载、循环载荷、风险程度和环境的影响，安全系数选取、主要焊缝的布置、施焊和热处理、探伤要求应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	
	2.2
	运行轨道
	运行轨道结构主要联接及焊缝的布置、施焊和热处理、探伤要求应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	
	2.3
	轴类等机械零件
	轴类等机械零件的结构应当满足设计、热处理、探伤要求，符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。 

	
	2.4
	标准件及定型产品
	机加工或外购的标准件应当满足设计、热处理、探伤要求；高强度螺栓等级选择及预紧力、外购的定型机电产品应当满足设计和保证安全的要求。

	
	2.5
	链条和钢丝绳
	链条和钢丝绳的性能应当满足载荷作用下动载和疲劳的要求。

	
	2.6
	载客装置
	座席、座舱、滑车等载客装置的结构应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	
	2.7
	其他结构
	站台、平台、楼梯、天桥、栅栏的设置与结构应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	３．材料
	3.1
	金属材料
	主轴、重要销轴及其他关键零件所用金属材料应当满足安全要求，热处理和无损探伤应当符合国家标准。

	
	3.2
	非金属材料
	非金属材料的强度、抗老化性能、环保性能、工艺性能应当满足安全要求，符合国家标准。

	4.

传动和制动部分
	4.1
	机械传动装置
	机械传动装置应当符合技术规范、标准要求，满足安全要求。

	
	4.2
	液压及气动装置
	液压及气动装置应当符合技术规范、标准要求，满足安全要求。

	
	4.3
	制动装置
	制动装置应当符合技术规范、标准要求，满足安全要求。

	
	4.4
	设备润滑系统
	润滑方式、润滑部位应当符合技术规范、标准要求。

	项目类别
	编号
	鉴定项目
	鉴定要求

	5.

限制和保护乘人的安全保险装置
	5.1
	乘客的约束物
	游乐设施的乘人部分对乘客的约束应当与其运动特点相符，周围的缓冲物应当满足保证安全的要求。


	
	5.2
	保险装置（二道保险、门锁）
	安全装置必须可靠，满足技术规范、标准和保证安全的要求。所有涉及到人身安全的关键部位，应该并能够采取保险措施时，应当采取保险措施，保险措施必须可靠和有效。

	
	5.3
	限速装置
	

	
	5.4
	缓冲装置
	

	
	5.5
	行程及限位装置
	

	
	5.6
	防碰撞装置
	

	
	5.7
	过载过压保护装置
	

	
	5.8
	自动控制装置
	

	
	5.9
	设备安全罩
	

	
	5.10
	疏散游客的措施
	必须有故障状态下疏散游客的措施。

	6.

电气部分
	6.1
	电气设备
	设计和选用设备必须满足工况和保证安全要求。

	
	6.2
	电器元件和导线
	

	
	6.3
	漏电保护装置
	

	
	6.4
	避雷和接地装置
	

	
	6.5
	安全保护系统
	设计必须满足工况和保证安全要求。

	
	6.6
	电压与绝缘
	

	
	6.7
	电气系统设计
	

	7.

设计资料
	7.1
	设计说明书
	设计依据标准和规程应当正确；技术性能及参数应当符合标准要求；运行方式应当可靠。

	
	7.2
	设计计算书
	计算项目应当齐全；采用的公式应适当，各种参数的选取应当合理（如动载系数、应当力集中系数、传动效率、材料强度、许用应当力等）；受力分析、计算方法、计算过程应当完整正确；选取的标准机电产品（型号、功率、扭矩等）应当满足工况的要求；强度（安全系数）、刚度应当符合安全技术规范、标准和保证安全的要求。

	
	7.2
	产品使用说明书
	内容应当全面，无遗漏；操作规程应当正确合理；乘客须知中重要内容无遗漏，其规定应当合理。

	8.其他要求
	
	
	


